Hypofoam

Erősen klóros habtisztítószer, fertőtlenítő hatással 

Leírás

A Hypofoam erősen klóros, lúgos habtisztítószer fertőtlenítő hatással mindennapi alkalmazásra az élelmiszer-, ital- és tejiparban. 

Fő tulajdonságok

A Hypofoam lúgos habtisztítószer, mely nagy mennyiségben tartalmaz hipoklorit-ot, komplex képző és felületaktív/nedvesítő reagenseket. Ez az összetétel elsősorban a különféle élelmiszer eredetű szennyeződések - beleértve az állati és növényi zsírokat, vért és fehérjéket - eltávolításában hatékony. Ezen kívül a magas klórtartalmának köszönhetően gyorsan eltávolítja a szerves és növényi eredetű szennyeződéseket, így segít megelőzni az un. protein-film lerakódás kialakulását.

A Hypofoam napi tisztító-, fertőtlenítésre ajánlott a növényfeldolgozó- és konzerv-, a bor- és üdítőiparban. Erősen fehérjeszennyezett területek pl. vágóhidak, baromfi- és halfeldolgozók tisztítására is alkalmas. Fal, padozat, vágóasztalok, adagolók, szállítószalagok és egyéb gépek, berendezések tisztítására használható.

A Hypofoam sokfajta habosító berendezéssel használható.

Előnyei
· Mindenféle élelmiszer eredetű szennyeződés eltávolításában hatékony.

· Gyors tisztítást eredményez.

· Segít elkerülni a protein-film lerakódást.

· Könnyen öblíthető.

Használati utasítás

A Hypofoam-ot 2-10 térfogatszázalék koncentrációban lehet használni a szennyeződés mértékétől függően.

Tisztító-, fertőtlenítéshez

2-5%-os koncentrációban, környezeti hőmérsékleten, 30perces behatási idő mellett baktericid- és fungicid aktivitású

Technikai adatok

Megjelenése:


tiszta, halványsárga folyadék

Relatív sűrűség 20 (C-on

1.17

pH (1%-os oldat 20 (C-on
12

Kémiai oxigén igény (COD)
85 gO2/kg

Nitrogén tartalom (N)

2 g/kg

Foszfor tartalom (P)

1 g/kg

A fenti adatok normál termelési viszonyokra vonatkoznak, nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelés és tárolás

Tároljuk az eredeti lezárt tartályban. Tartsuk távol a napsütéstől és az extrém hőmérsékleti viszonyoktól. Tartsuk távol a savas szerektől. A termék teljes kezelési és tárolási útmutatóját külön, a Termék biztonsági adatlapon találja.

A termelésben használt anyagokkal való kompatibilitás

A Hypofoam, amennyiben a javasolt koncentrációban és hőmérsékleten alkalmazzuk biztonságosan használható az élelmiszeriparban általában használt rozsdamentes anyagokhoz. Nem használható könnyűfémekhez pl.: aluminium, horganyzott felületek. Használat után (1 órán belül) alaposan öblítsük le. Amennyiben valamely anyaggal kapcsolatban bármilyen biztonytalanság merülne fel a termék további felhasználása egyedi mérlegelést igényel.

Teszt
Reagensek:

0.1 N sósav vagy kénsav




0.1 N nátrium-tritio-karbonát




Phenolphthalein indikátor

Folyamat:
Adjunk 10 ml 0.1 N nátrium-tritio-karbonát-ot 10 ml tesztoldathoz, keverjük jól el és hagyjuk pihenni kb. 30 másodpercig. Ezután adjunk hozzá 2-
3 csepp indikátor oldatot athoz. Titráljuk a saval színtelen színátcsapásig.

Mennyiség:

Hypofoam térfogatszázalék = fogyott oldat (ml) x0.48

Hypofoam súlyszázalék = fogyott oldat (ml) x 0.56
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